From: zeromus
Origin: upstream, https://sourceforge.net/p/desmume/code/5514, https://sourceforge.net/p/desmume/code/5517, https://sourceforge.net/p/desmume/code/5430
Subject: fix GCC6 issues
Bug: https://sourceforge.net/p/desmume/bugs/1570/
Bug-Debian: http://bugs.debian.org/811691

Index: desmume/src/MMU_timing.h
===================================================================
--- desmume/src/MMU_timing.h	(revision 5513)
+++ desmume/src/MMU_timing.h	(revision 5517)
@@ -155,8 +155,8 @@
 	enum { ASSOCIATIVITY = 1 << ASSOCIATIVESHIFT };
 	enum { BLOCKSIZE = 1 << BLOCKSIZESHIFT };
 	enum { TAGSHIFT = SIZESHIFT - ASSOCIATIVESHIFT };
-	enum { TAGMASK = (u32)(~0 << TAGSHIFT) };
-	enum { BLOCKMASK = ((u32)~0 >> (32 - TAGSHIFT)) & (u32)(~0 << BLOCKSIZESHIFT) };
+	enum { TAGMASK = (u32)(~0U << TAGSHIFT) };
+	enum { BLOCKMASK = ((u32)~0U >> (32 - TAGSHIFT)) & (u32)(~0U << BLOCKSIZESHIFT) };
 	enum { WORDSIZE = sizeof(u32) };
 	enum { WORDSPERBLOCK = (1 << BLOCKSIZESHIFT) / WORDSIZE };
 	enum { DATAPERWORD = WORDSIZE * ASSOCIATIVITY };
Index: desmume/src/ctrlssdl.cpp
===================================================================
--- desmume/src/ctrlssdl.cpp	(revision 5513)
+++ desmume/src/ctrlssdl.cpp	(revision 5517)
@@ -200,7 +200,7 @@
           break;
         case SDL_JOYAXISMOTION:
           /* Dead zone of 50% */
-          if( (abs(event.jaxis.value) >> 14) != 0 )
+          if( ((u32)abs(event.jaxis.value) >> 14) != 0 )
             {
               key = ((event.jaxis.which & 15) << 12) | JOY_AXIS << 8 | ((event.jaxis.axis & 127) << 1);
               if (event.jaxis.value > 0) {
@@ -370,7 +370,7 @@
          Note: button constants have a 1bit offset. */
     case SDL_JOYAXISMOTION:
       key_code = ((event->jaxis.which & 15) << 12) | JOY_AXIS << 8 | ((event->jaxis.axis & 127) << 1);
-      if( (abs(event->jaxis.value) >> 14) != 0 )
+      if( ((u32)abs(event->jaxis.value) >> 14) != 0 )
         {
           if (event->jaxis.value > 0)
             key_code |= 1;
Index: desmume/src/wifi.cpp
===================================================================
--- desmume/src/wifi.cpp	(revision 5429)
+++ desmume/src/wifi.cpp	(revision 5430)
@@ -320,9 +320,9 @@
 
 #if (WIFI_LOGGING_LEVEL >= 1)
 	#if WIFI_LOG_USE_LOGC
-		#define WIFI_LOG(level, ...) if(level <= WIFI_LOGGING_LEVEL) LOGC(8, "WIFI: "__VA_ARGS__);
+		#define WIFI_LOG(level, ...) if(level <= WIFI_LOGGING_LEVEL) LOGC(8, "WIFI: " __VA_ARGS__);
 	#else
-		#define WIFI_LOG(level, ...) if(level <= WIFI_LOGGING_LEVEL) printf("WIFI: "__VA_ARGS__);
+		#define WIFI_LOG(level, ...) if(level <= WIFI_LOGGING_LEVEL) printf("WIFI: " __VA_ARGS__);
 	#endif
 #else
 #define WIFI_LOG(level, ...) {}
